## LE FORZE SUL PROFILO

Esaminiamo ora le azioni esercitate dalla corrente sul profilo in termini di forze elementari invece che di pressioni.

Mentre appare abbastanza intuitivo come al crescere dell'angolo di attacco compaia una portanza, non è altrettanto semplice verificare che la resistenza si mantenga nulla anche nel caso del profilo alare. Questo poichè la normale al profilo non è semplicemente radiale come nel cilindro.