## STRÖMUNG UM EINEN ZYLINDER

Die Überlagerung eines Dubletts mit einer gleichförmigen Strömung ergibt das komplexe Potential

das hier in Form von Strom- und Potentiallinien dargestellt ist.

Man beachte, daß eine der Stromlinien geschlossen ist und den Ursprung im Abstand

umgibt. Nachdem definitionsgemäß das Fluid eine Stromlinie nicht kreuzen kann (wie oben besprochen), stellt dieses komplexe Potential die wirbelfreie Strömung um einen Zylinder mit Radius R dar, die von einer gleichförmigen Strömung der Geschwindigkeit U hervorgerufen wird.

Entfernt man sich vom Körper, dann nimmt der Effekt des Dubletts ab, so daß wir weit weg vom Körper wie erwartet die ungestörte gleichförmige Strömung finden.

In den zwei Punkten, in denen sich die x-Achse mit dem Zylinder schneidet, ist die Geschwindigkeit Null. Diese zwei Punkte nennt man Staupunkte.