## DAS DRUCKFELD

Das Druckfeld besitzt positive (rötlich) Werte auf der Unterseite des Flügels und negative (gelb-grün-blau) Werte auf der Oberseite, was zu dem Auftrieb führt.

Man beachte, daß für große Werte des Anstellwinkels ein stark negatives (blau) Druckmaximum an der Oberfläche des Tragflügels nahe der Vorderkante entsteht. Wenn dieses negative Druckmaximum zunimmt, steigt stromabwärts der positive Druckgradient, was zur Ablösung der Grenzschicht auf der Oberseite und folglich zu einem plötzlichen Abfall des Auftriebs führt (Überziehen).