## LA FUNZIONE DI CORRENTE

La prima animazione riguarda il campo di velocità, qui rappresentato attraverso la funzione di corrente.

Nel primo fotogramma, in cui la circolazione è nulla, vediamo che il campo di velocità è perfettamente simmetrico rispetto all'asse x e che i punti di ristagno giacciono sull'intersezione tra il cilindro e l'asse x.

Lasciando procedere l'animazione durante la quale la circolazione cresce fino ad un valore massimo e poi ritorna a zero (il moto avviene da destra verso sinistra e la circolazione è antioraria), si può osservare come i punti di ristagno si spostino progressivamente verso il basso.

Parallelamente le linee di corrente si infittiscono sulla faccia superiore del cilindro e si diradano su quella inferiore, ad indicare una complessiva accelerazione del moto sulla faccia superiore ed una corrispondente decelerazione su quella inferiore. Ricordiamo che essendo costante il flusso di massa (e quindi la portata) nel tubo di flusso compreso tra due linee di corrente, ad un avvicinamento delle linee di corrente corrisponde un aumento della velocità e viceversa.