## DIE STROMFUNKTION

Die erste Animation zeigt das Geschwindigkeitsfeld, hier dargestellt in Form der Stromfunktion.

Auf dem linken Bild ohne Zirkulation ist das Geschwindigkeitsfeld symmetrisch bezüglich der x-Achse und die Staupunkte liegen auf den Schnittpunkten zwischen Zylinder und der x-Achse.

Die Animation rechts zeigt die Stromfunktion, wobei die Zirkulation auf ein Maximum ansteigt und dann bis auf Null abnimmt. Die gleichförmige Strömung fließt von rechts nach links und die Zirkulation ist gegen den Uhrzeigersinn. Man kann sehen, daß sich die Staupunkte um so weiter in Richtung der Unterseite des Zylinders bewegen, je größer die Zirkulation wird.

Die Stromlinien werden enger auf der Oberseite und weiter auf der Unterseite, was die Beschleunigung auf der Oberseite und die Abbremsung auf der Unterseite des Zylinders andeutet. Tatsächlich ist der Massenfluß in der Stromröhre, die durch zwei Stromlinien definiert ist, konstant. Wenn Stromlinien näher aufeinander zu rücken, wird die Strömung beschleunigt und umgekehrt.